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鄢陵县2026年农机安全监管能力建设项目采购清单
（农机检测、考试、事故勘查及宣传教育设备）
	序号
	货物名称
	主要技术参数
	数量
	合计金额

	1
	农机检测北斗+AI系统
	严格按照《拖拉机和联合收割机安全监理检验技术规范(NY/T1830-2019)》、《农业机械运行安全技术条件》(GB16151.1-2008)，对农业机械的制动和灯光进行高效便捷、科学客观的快速检测。
	1套
	

	2
	农机执法终端XS-ZF100
	集高清取证、实时通信、远程管理于一体。设备搭载 4G 全网通，支持高清录制、集群对讲与现场直播，可实时回传现场画面，配合远程调度管理平台， 实现执法全程可视化指挥。
	1台
	

	3
	酒精测试仪
	用来检测人体是否摄入酒精及摄入酒精度。
	1台
	

	4
	台式计算机
	用于驾驶技能科目一考试。机型要求：联想扬天M4000q 商用办公台式电脑台式机主机(14代i5-14400 16G DDR5 512G SSD win11)23.8英寸全套。
	3台
	

	5
	投影仪
	用于开展农机安全宣传教育,机型：投影仪(明基MW560)。
	1台
	

	6
	笔记本电脑
	用于开展农机安全宣传教育。机型要求：联想笔记本电脑（8G内存，十四代I3以上处理器）。
	1台
	

	7
	平推式
证件打印机
	‌用于打印、签注登记证、行驶证件，机型要求爱普生PLQ-35K针式打印机，自动适应纸张厚度，自动纠偏和定位，打印厚度2.6mm。
	2台
	

	8
	高拍仪
	配合河南省农机安全监督管理信息系统使用，高拍仪型号要求为良田S520R。内置读取身份证信息模块，用于证件阅读、文件扫描等。
	2台
	

	9
	彩色喷墨打印机
	爱普生L4269喷墨多功能一体机；用于打印相关检测、考试报告，涵盖功能 打印/复印/扫描；最大处理幅面 A4；网络功能，支持无线/有线网络打印；
	2台
	



